# <b>擴展轉接模組 基礎篇</b>

## A. 認識擴展轉接模組

擴展轉接模組上嵌有多組接口，包含AI 和 IoT兩大類，分別配合 AI 模組和 IoT 模組使用，用於外接多種第三方感應器或電子元器件，如紅外線感應器和超聲波感應器等，通過「輸入/輸出」類積木指令編程控制。
<table style="margin-top:20px;">
 <tr>
   <td width="50%"><img src="/media/ai/AI_tuozhan1.png" width="350"/></td>
   <td width="50%"><img src="/media/ai/AI_tuozhan2.png" width="350"/></td>
 </tr>
 <tr>
   <td>正面</td>
   <td>反面</td>
 </tr>
</table>

1. 每組接口由正極（+）、負極（-）、訊號接口（Digital和Analog均適用）組成；
2. 每個訊號接口均對應一個數字編號；
3. 可使用外接供電（鋰電池、電池盒等），由切換開關控制，USB側為模組供電， EXT側為外接電源供電；
4. 白色接口供連外接電源使用。


## B.	使用擴展轉接模組（配合AI模组）
效果展示：使用按鈕開關控制發光二極管亮和滅。<br><br>
<img src="/media/EX/001.jpg" width="400"/><br>
效果分析：獲取按鈕開關的狀態（輸入）以控制二極管的亮和滅（輸出），按鈕的按下與鬆開兩種狀態、二極管的亮和滅兩種狀態，分別與高電平、低電平或者0和1對應。

所需材料：AI模组、擴展轉接模組、杜邦線（母-母）、二極管、按鈕開關。<br>
<img src="/media/EX/002.jpg" width="400"/><br>

### 步驟一：連接
連接方式如下：<br>
<img src="/media/EX/003.png" width="600"/><br>
連接效果：<br>
<img src="/media/EX/004.jpg" width="500"/><br>

### 步驟二：編寫程式並上傳

1. 所需擴展轉接模組「輸入/輸出」類積木指令：

 <img src="/media/EX/005.png" width="400"/><br>

2. 編寫程式示範：<br>

<table style="margin-top:20px;">
	<tr>
		<td width="50%">在積木指令區點按以下指令，並依次放在積木編程區：<br>
1.循環：「重複執行」<br>
2.邏輯：「如果...執行」、「判斷」<br>
3.輸入/輸出：選擇AI模組獲取引腳、設定引腳<br>
4.引腳編號務必與轉接模組上實際連接的接口編號保持一致<br>
5.數學運算：<img src="/media/EX/007.jpg"/>

</td>
		<td width="50%"><img src="/media/EX/006.jpg" width="350"/>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan=2>運行結果：
當按下按鈕時，二極管發光，當鬆開按鈕時，二極管熄滅。
</td>
	</tr>
</table>

3. 補充<br>
上面第2步「邏輯」積木指令的實現方式如下：<br>
1）選擇：<br><img src="/media/EX/008.jpg" /><br>
2）點擊左上角圖標，顯示如下：<br><img src="/media/EX/009.jpg" width="300"/><br>
3）拖拽「否則」積木指令到右側，放到「如果」下麵，即可顯示出「否則」部分：<br>
<img src="/media/EX/010.jpg" width="300"/><br>
